计算机硬件实训室采购需求清单
所选品牌型号：华硕D701MER-D701MER00161。限价人民币31.36万元。
采购需求品目清单：
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	台
式
计
算
机
	台式计算机配置：
1.CPU：核心数≥10核、≥16线程、主频≥2.5GHz、动态加速频率≥4.7GHz、L3缓存≥20MB。
2.内存：不低于16GB DDR5内存，内存频率≥4800MT/s。
3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥1个固态硬盘，支持拓展≥1个机械硬盘。
4.前置面板接口：USB接口≥5个（至少包括USB-C接口≥1个，USB3.2接口≥2个，其中≥4个USB接口速率≥5Gbps；前置面板≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口。
5.后置面板接口：≥4个USB-A接口，支持键盘开机；≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口。
6.内置拓展接口：1个PCIE x16 4.0 16 Lanes、1个PCIE x1 PCIE 3.0/2.0 1 Lanes；≥2个SATA3.0接口、≥1个M.2接口。
7.集成标准声卡，可拓展内置扬声器。
8.机箱采用免工具维护设计，无需借助工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装维护。
9.机箱体积：≥15L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手。
10.电源：电源功率≥330W，电源转换效率≥92%。
11.为方便后期维护，采用可插拔式电源，电源与主板不通过软质线材连接。
12.机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能。
13.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持关闭以太网接口。
14.标配同品牌显示器，尺寸不低于23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit。
教师办公软件：
1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码；
2.支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN、MAC地址、内外网IP）。
3.支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。
4.支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。
5.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。
6.支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。
7.支持呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开；支持在应用内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本等。
8.AI助手工具：提供文件预判功能，只需轻拖文件至界面，即能实现PDF转换、图片提取文字、文字快剪、图片格式转换等功能；同时，支持提供AI大模型工具，帮助老师定制内容创作与活动策划建议，理解老师意图，生成文案及策划方案，辅助老师高效完成任务。
教学管理软件：
1.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。
2.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。
3.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。
4.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。
5.支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。
6.文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。
7.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计未提交的学生名单。
8.文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。
管理平台：
1.管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。
2.支持PC终端设备与云桌面终端设备统一管理，支持在同一个设备分组中添加不同类型的PC和云桌面设备，并支持对选择的PC和云桌面设备的批量操作。
3.支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。
4.支持远程管理终端设备，通过管理平台进行关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、桌面运行状态查看等。
5.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区、租户等）、设备名称、网络IP、时间自动同步等设置，无需逐台配置。
6.镜像下发：支持镜像下发给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、MAC地址、剩余磁盘容量等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；同时支持在云桌面系统和云桌面镜像中操作镜像同传，无需终端进入特定的运行模式。
教师机桌面系统：
1.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。
2.支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。
3.支持硬盘保护，支持常见硬盘，SSD硬盘、M.2硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。
4.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。
5.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。
6.支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统。
7.支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统时，可以通过程序重启进入云桌面系统进行云桌面镜像切换或终端设置。
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