****图书馆西侧玻璃门、会议室及报告厅木门采购清单****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****空间位置**** | ****名称**** | ****颜色**** | ****规格/尺寸**** | ****数量**** | ****单位**** | ****备注**** | ****具体要求**** |
| 1 | 会议室 | 对开门 | 天然木皮烤漆 | 2075\*1510\*335 | 1 | 套 | 右内开 | 1.木门套装配连接处，应严密、平整、无黑缝；固定配件应锁紧；门套对角线应准确，2米以内允许公差≤1毫米，2米以上允许≤1.5毫米；  2.门套装好后，应三维水平垂直，垂直度允许公差+2毫米，水平平直度公差允许+1毫米；门套与墙体间结合应有固定螺钉（每延米不少于3个）；门套宽度在200毫米以上应加装固定铁片；门套与墙之间缝隙用发泡胶双面密封，发泡胶应涂匀，干后切割平整。  3.线安装应均匀涂胶与门套、墙体固定，套线接口处应平整、严密、无缝隙，安装后同侧套线在一个平面；因墙体不平时，必须保证套线接口平整。套线弯度允许公差1毫米。套线与墙体缝隙应用密封胶填缝处理。  4.门扇安装后，应平整、垂直，门扇与门套外露面相平；门扇开启无异响，开关灵活自如，门套与门扇间缝隙，下缝为6毫米，其余三边为2毫米；所有缝隙允许公差+0.5毫米， 门扇关严后与密封条结合紧密，不摆动。  5. 门合页应垂直、平整；平口合页应于门扇、门套对应开槽，槽口应规范，大小与合页相同，三边允许公差+0.5，装合后平整无缝隙，合页开启应灵活自如。三叉合页按模具安装，插销应插到位。合页固定螺钉应装全、平直，隐于合页平面。  6.门锁开槽应准确、规范，大小与锁体、锁片一致；门锁安装应紧固，开锁自如无异响；配件安装齐全，固定螺钉均应装全、平直。  7.吸、闭门器、拉手等均应安装在指定位置，安装牢固，固定螺钉均应装全、平直，装后配件效果良好。  8.套、门线与地面结合缝隙应小于3毫米，并用防水密封胶封合缝隙，整樘门装毕，应平整划一，开启自如灵活，整体效果良好，无刻划痕。 |
| 2 | 会议室 | 对开门 | 天然木皮烤漆 | 2115\*1510\*260 | 1 | 套 | 左内开 |
| 3 | 会议室 | 对开门 | 天然木皮烤漆 | 2080\*1520\*270 | 1 | 套 | 右内开 |
| 4 | 会议室 | 对开门 | 天然木皮烤漆 | 2100\*1530\*270 | 1 | 套 | 右内开 |
| 5 | 走道 | 肯德基门 | 钢化玻璃+铝方管 | 2450\*3950， 方管：80\*42\*18 | 9.7 | 平方 | 4扇两边固定中间推拉 | 肯德基门的外观要符合要求，表面要光滑、有光泽、无划痕，无色差，无其他明显的问题，门扇规正，不能有变形现象，锁具要齐全，开关要顺利，安装要合适。 |
| 6 | 含五金配件及辅材、包拆除原有门及运输到指定地点、包人工安装、税收等全部费用 | | | | 1 | 项 |  |  |